Forma patvirtinta

VĮ Seimo leidyklos „Valstybės žinios“

direktoriaus 2011 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. VĮ-11-22

(VĮ Seimo leidyklos „Valstybės žinios“

direktoriaus 2012 m. sausio 26 d.
įsakymo Nr. VĮ-12-07 redakcija)

*UAB „Litesko“*

*Jočionių g. 13, LT-02300 Vilnius; įmonės kodas: 110818317; PVM mokėtojo kodas LT108183113;*

*A. s. Nr. LT787044060001419259; „Swedbank“ AB, Banko kodas 70440; Tel.: +370 5 266 7500; Faksas: +370 5 266 7510.*

2 FORMA\*

INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ

2014 m. liepos 17 d. Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\*

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS:

I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas:

*UAB „Litesko“ įmonės kodas: 110818317*

I.1.1. Adresas, pašto kodas:

*Adresas: Jočionių g. 13, LT-02300 Vilnius*

I.1.2. Kontaktiniai duomenys: asmuo(-enys) kontaktams, telefonas(-ai), faksas, el. paštas, interneto adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie informacijos (URL):

*Edgaras Vičius, Jočionių g. 13, Vilnius, tel. +370 5 219 7665, faksas +370 5 278 4616, el. paštas* *evicius@dalkia.lt**,* [*www.vilniaus-energija.lt*](http://www.vilniaus-energija.lt)*.,* [*https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt*](https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt)*.*

I.2. Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris\*\*:

*Pirkimo numeris – 152291.*

II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas:

*Garo katilo biokuro padavimo trakto įrenginių remontinės medžiagos.*

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:

*Perkančioji organizacija – UAB „Litesko“ (Marijampolės šiluma).*

*1) Motoreduktorius (Grandiklinis sandėlio) Tipas: MCE/PB006967; Modelis:EHYMS8-C6145EY1-53/F132 S/4, arba lygiavertis. Perdavimo santykis- 53; išeinančio veleno apsisukimai 27,62 aps/min; sukimo momentas 1750 Nm; pavaros atsargos keoficientas- 2,02; pavaros darbinių temp. diapozonas -10°C ÷ 50° C. Preliminarus kiekis 1 vnt.*

*2) Motoreduktorius (Grandiklinis bunkerio) Tipas: MB/MF2410450001; Modelis: F603 H60 47,8 S4+M4SA4, arba lygiavertis. Perdavimo santykis- 47,8; išeinančio veleno apsisukimai 30 aps/min; sukimo momentas 1621 Nm; pavaros atsargos keoficientas- 1,8; pavaros darbinių temp. diapozonas -10°C ÷ 50° C. Preliminarus kiekis 1 vnt.*

*3) Motoreduktorius(Juostinis ir elektromagneto) Tipas: MB/MF1610060003; Modelis: F403 H40-51,5 S3 H1+M3LA4, arba lygiavertis. Perdavimo santykis- 51,5; išeinančio veleno apsisukimai 27,4 aps/min; sukimo momentas 714 Nm; pavaros atsargos keoficiantas- 1,2; pavaros darbinių temp. diapozonas -10°C ÷ 50° C. Preliminarus kiekis 2 vnt.*

*4) Motoreduktorius (Maitintuvų) Ant veleno montuojamas krumpliaratinis FA77DT90L4, arba lygiavertis. sukimo momentas 1100 Nm; išeinančio veleno apsisukimai 13 aps/min; pavaros atsargos keoficiantas- 1,35; Perdavimo santykis- 108. Preliminarus kiekis 2 vnt.*

*5) Motoreduktorius (Rūšiuotuvo) Ant veleno montuojamas krumpliaratinis FA67DV100L4, arba lygiavertis. sukimo momentas 655 Nm; išeinančio veleno apsisukimai 44 aps/min; pavaros atsargos keoficiantas- 1,25; Perdavimo santykis- 32. Preliminarus kiekis 1 vnt.*

*6) Motoreduktorius (Trupintuvo) Tipas: MF1610090042: Modelis: F40 H40-66,5 S3 H2+M3LA4 IP55 CLF W, arba lygiavertis. Perdavimo santykis- 66,5; išeinančio veleno apsisukimai 21,2 aps/min; sukimo momentas 922 Nm; pavaros atsargos keoficiantas- 1,0; pavaros darbinių temp. diapozonas -10°C ÷ 50° C. Preliminarus kiekis 1 vnt.*

*7) Motoreduktorius(Trupintuvo) Tipas: MF1610090012: Modelis:F403 H40-66,5 S3 H1+M3LA4 SA4, arba lygiavertis. Perdavimo santykis- 66,5; išeinančio veleno apsisukimai 21,2 aps/min; sukimo momentas 628 Nm; pavaros atsargos keoficiantas- 1,5; pavaros darbinių temp. diapozonas -10°C ÷ 50° C. Preliminarus kiekis 1 vnt.*

*8) Motoreduktorius (Smėlio talpos). Ant veleno montuojamas krumpliaratinis FA47DT90S4, arba lygiavertis. sukimo momentas 425 Nm; išeinančio veleno apsisukimai 25 aps/min; pavaros atsargos keoficiantas- 0,95; Perdavimo santykis- 56. Preliminarus kiekis 1 vnt.*

*9) Motoreduktorius (Multicikolų transporterio). Tipas: MF1610120033: Modelis: F403 H40-84,9 S3 H2+M3SA4, arba lygiavertis. Perdavimo santykis- 84,9; išeinančio veleno apsisukimai 16,6 aps/min; sukimo momentas 802 Nm; pavaros atsargos keoficiantas- 1,2; pavaros darbinių temp. diapozonas -10°C ÷ 50° C. 1 vnt.*

*10) Motoreduktorius (Pakuros pelenų transporterio). Tipas: MF1610090012: Modelis: F403 H40-66,5 S2 H1, arba lygiavertis. Perdavimo santykis- 66,5; išeinančio veleno apsisukimai 21,2 aps/min; sukimo momentas 467 Nm; pavaros atsargos keoficiantas- 2,0; pavaros darbinių temp. diapozonas -10°C ÷ 50° C. Preliminarus kiekis 1 vnt.*

*11) Motoreduktorius (Pelenų dozatoriaus). Tipas: MB/MF0210330012*

*Modelis: F102 H25 T1,1 S1 H1 M1SC4, arba lygiavertis. Perdavimo santykis- 71,1; išeinančio veleno apsisukimai 19,3 aps/min; sukimo momentas 117 Nm; pavaros atsargos keoficiantas- 1,2; pavaros darbinių temp. diapozonas -10°C ÷ 50° C. Preliminarus kiekis 2 vnt.*

*12) Motoreduktorius (Stambių atliekų juostino transporterio). SEW- EURODRIVE Modelis: FA77 DV112M4, arba lygiavertis. Perdavimo santykis- 48,37; išeinančio veleno apsisukimai 29 aps/min; sukimo momentas 1300 Nm; pavaros atsargos keoficiantas- 2,0; pavaros darbinių temp. diapozonas -10°C ÷ 50° C. Preliminarus kiekis 1 vnt.*

*13) Juostinio transporterio juosta. EP/400/3,4+2 plotis 800mm (trijų kordų), arba analogas. Preliminarus kiekis 18 m.*

*14) Juostinio transporterio juosta su skersiniais (elektromagneto). NORMALGUM EP/400/3,4+2mm, su guminiais Tt50x800 mm tipo privolkanizuotais skersiniais, plotis 800 mm, arba analogas. Preliminarus kiekis 12 m.*

*15) Juostos sujungimai. EP/400/3,4+2 plotis 800mm (trijų kordų) juostai, arba analogas. Preliminarus kiekis 4 vnt.*

*16) Konvejerinė grandinė M112. Žingsnis 100mm, vidinis matmuo 32mm, ritinėlio diametras 30mm, plokštelė 40x6mm, iš vienos pusės plokštelė 85x40x10 su skyle privirinta kas 6 narelis. Preliminarus kiekis 180 m.*

*17) Grandinės sujungimai. Grandinėi- žingsnis 100mm, vidinis matmuo 32mm, ritinėlio diametras 30mm, plokštelė 40x6mm, iš vienos pusės plokštelė 85x40x10 su skyle privirinta kas 6 narelis. Preliminarus kiekis 10 vnt.*

*18) Transporterio grandinė (Rūšiuotuvo). PR-31,75-8850 GOST 13568-75, arba lygiavertė. Preliminarus kiekis 10 m.*

*19)Grandinės sujungimai. Grandinei PR-31,75-8850 GOST 13568-75, arba lygiavertė (pusiniai). Preliminarus kiekis 10 vnt.*

*20) Grandinės sujungimai. Grandinei PR-31,75-8850 GOST 13568-75, arba lygiavertė (pilni). Preliminarus kiekis 10 vnt.*

*Įgaliotoji organizacija atlikti pirkimo procedūras iki sutarties sudarymo – UAB „Vilniaus energija“.*

II.2.1. Pirkimo objekto tipas (įrašyti tik vieną tipą – prekės, paslaugos ar darbai):

*Prekės.*

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir pavadinimas (jei taikoma):

*Garo katilo biokuro padavimo trakto įrenginių remontinės medžiagos.*

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė:

*Lietuvos ir Suomijos UAB „Hidrobalt“, įmonės kodas – 110721512.*

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (litais arba kita valiuta) (su/be PVM):

*121.000,00 Lt su PVM, 100.000,00 Lt be PVM.*

III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas:

*Mažiausia kaina.*

III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus:

*Nepasitelks.*

IV. Šio skelbimo išsiuntimo data:

*2014 m. liepos 17 d.*

V. Perkančiosios organizacijos vadovo arba jo įgalioto asmens vardas ir pavardė, pareigų pavadinimas:\*

*Pirkimų vadybininkas Edgaras Vičius*

\* Informacija neskelbiama.

\*\* Pirkimo numeris nurodomas, jei apie šį pirkimą arba apie priimtą sprendimą sudaryti sutartį buvo skelbta Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje.