Forma patvirtinta

VĮ Seimo leidyklos „Valstybės žinios“

direktoriaus 2011 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. VĮ-11-22

(VĮ Seimo leidyklos „Valstybės žinios“

direktoriaus 2012 m. sausio 26 d.   
įsakymo Nr. VĮ-12-07 redakcija)

*UAB „Litesko“*

*Jočionių g. 13, LT-02300 Vilnius; įmonės kodas: 110818317; PVM mokėtojo kodas LT108183113;*

*A. s. Nr. LT787044060001419259; „Swedbank“ AB, Banko kodas 70440; Tel.: +370 5 266 7500; Faksas: +370 5 266 7510.*

1 FORMA\*

INFORMACIJA APIE PRADEDAMĄ PIRKIMĄ

2014 m. rugpjūčio 25 d. Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\*

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS:

I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas:

*UAB „Litesko“ įmonės kodas: 110818317*

I.1.1. Adresas, pašto kodas:

*Adresas: Jočionių g. 13, LT-02300 Vilnius*

I.1.2. Kontaktiniai duomenys: asmuo(-enys) kontaktams, telefonas(-ai), faksas, el. paštas, interneto adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie informacijos (URL):

*Neringa Paulauskaitė, Jočionių g. 13, Vilnius, tel. +370 5 266 7309, faksas +370 5 278 4616, el. paštas* [*npaulauskaite@dalkia.lt*](mailto:npaulauskaite@dalkia.lt)*,* [*www.litesko.lt*](http://www.litesko.lt)*., <https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt>.*

I.2. Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris\*\*:

*Pirkimo numeris - 151097*

II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas:

*Siurblių pirkimas (IV dalys).*

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:

*Perkančioji organizacija – UAB „Litesko“ (Vilkaviškio šiluma, Kelmės šiluma, Marijampolės šiluma).*

*I dalis: Degiklio RIELLO RLS 50 686 T1 kuro siurblys, SUNTEC E6LA1001 6P, arba lygiavertis, su identiškais prijungimo matmenimis skysto kuro katilų degikliui RIELLO RLS 50 686 T1. Perpompuojama terpė – skalūnų alyva. (Elektros variklio nereikia.) 4 vnt.*

*II dalis: Mobilus benzininis vandens siurblys, (Našumas nuo 800 l/min. iki 1000 l/min. Kėlimo aukštis nuo 25m iki 40 m. Galia nuo 4 kW. iki 4.8 kW. Korpuso medžiaga: aliuminis ir /arba nerūdijantis plienas. Darbo ratas: aliuminis ir /arba nerūdijantis plienas. Prijungimo diametras: 80 mm. Švariems arba užterštiems neutraliems, rūgštiniams arba šarminiams skysčiams; skysčiams su smėlio, purvo arba kietųjų dalelių priemaišomis; Kietų priemaišų dydis ne mažesnis nei 70 mm; Aplinkos darbo temperatūra iki +50ºC Siurbimo gylis ne mažiau nei 6 m; Velenas- nerūdijantis plienas Siurbimo žarna su filtru ir aliumine greito pajungimo jungtimi: 6m. Išleidimo žarna su aliumine greito pajungimo jungtimi: 16-20m. Variklis keturtaktis. Greitas pasiurbimas be atbulinio vožtuvo, su įrenginio savaiminiu nusiorinimu.) 1 vnt.*

*III dalis: Mazutinis kuro siurblys Suntec E4NA 1070 6P arba analogiškas atsparus skalūnų alyvos poveikiu. (Darbinio slėgio diapazonas 14-30 bar. Kuro klampumas nuo 3-75 mm²/s, Darbinė kuro temperatūra 0-90°C, Sukimosi kryptis žiūrint iš veleno galo pagal laikrodžio rodyklę, Tvirtinimas Įvorinis Sriegiai Cilindriniai pagal ISO 228/1, Paduodamo ir grąžinimo G 1/2, Purkštuko angos G 1/4, Manometro pajungimo angos G 1/8, Vakuumetro pajungimo angos G 1/2, Veleno skersmuo 8 mm, Siurblys turi atitikt brėžinyje nurodytus matmenis.) 1 vnt.*

*Dyzelinio kuro siurblys Suntec AS47A 1536\_6BA arba analogiškas (Darbinio slėgio diapazonas 7-14 bar., Kuro klampumas nuo 2-12 mm²/s, Darbinė kuro temperatūra 0-60°C, Sukimosi kryptis žiūrint iš veleno galo pagal laikrodžio rodyklę, Elektromagnetinis vožtuvas 220 - 240 В ; 50/60 Hz, Tvirtinimas Įvorinis, Sriegiai Cilindriniai pagal ISO 228/1, Paduodamo ir grąžinimo G 1/4, Purkštuko angos G 1/8, Manometro pajungimo angos G 1/8, Vakuumetro pajungimo angos G 1/8, Veleno skersmuo 8 mm) 1 vnt.*

*IV dalis: Skysto kuro siurblys (Skalūno alyvos siurblio korpusas iš ketaus. Siurblio tipas – krumpliaratinis. Skysto kuro siurblys su trifaziu elektros varikliu. Elektros variklio galingumas 5,5 kW, n – 960 aps/min.; Darbinė terpė – skalūno alyva. Darbinės terpės klampumas 77,2 cSt, Darbinės terpės temperatūra - nuo: -5ºC iki +20ºC. Siurblio našumas Q– 27 m3/val. H – 20 m.v.st, Siurblio pajungimas flanšinis, įsiurbimo flanšas – d80, išmetimo flanšas – d80. Flanšai išdėstyti 180º kampu (tiesioje linijoje). Atstumas tarp flanšų 296 mm.) 1 vnt.*

*Įgaliotoji organizacija atlikti pirkimo procedūras iki sutarties sudarymo – UAB „Vilniaus energija“.*

I.2.1. Pirkimo objekto tipas (įrašyti tik vieną tipą – prekės, paslaugos ar darbai):

*Prekės*

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR SUDARYTĄ SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, kiek sudaryta pirkimo sutarčių (preliminariųjų sutarčių)):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir pavadinimas (jei taikoma):

*I dalis. UAB „Litesko“ filialui „Vilkaviškio šiluma“ kuro siurbliai;*

*IV dalis. UAB „Litesko“ filialui „Marijampolės šiluma“ skysto kuro siurblys.*

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė:

*I dalis. UAB „Elvata Baltic“, įmonės kodas 302531458;*

*IV dalis. UAB “Skysčių perpylimo technologijos”, įmonės kodas 135719056.*

III.3. Bendra galutinė sutarties vertė (litais arba kita valiuta) (su/be PVM):

*I dalis. 2 775,74 Lt su PVM, 2 294,00 be PVM.*

*IV dalis. 13 189,00 Lt su PVM, 10 900,00 Lt be PVM.*

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus:

IV. Šio skelbimo išsiuntimo data:

*2014 m. rugpjūčio 25 d.*