Forma patvirtinta

VĮ Seimo leidyklos „Valstybės žinios“

direktoriaus 2011 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. VĮ-11-22

(VĮ Seimo leidyklos „Valstybės žinios“

direktoriaus 2012 m. sausio 26 d.
įsakymo Nr. VĮ-12-07 redakcija)

*UAB „Litesko“*

*Jočionių g. 13, LT-02300 Vilnius; įmonės kodas: 110818317; PVM mokėtojo kodas LT108183113;*

*A. s. Nr. LT787044060001419259; „Swedbank“ AB, Banko kodas 70440; Tel.: +370 5 266 7500; Faks.: +370 5 266 7510.*

1 FORMA\*

INFORMACIJA APIE PRADEDAMĄ PIRKIMĄ

2014 m. rugpjūčio 5 d. Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\*

**I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS:**

**I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas:**

*UAB „Litesko“ įmonės kodas: 110818317*

**I.1.1. Adresas, pašto kodas:**

*Adresas: Jočionių g. 13, LT-02300 Vilnius*

**I.1.2. Kontaktiniai duomenys: asmuo(-enys) kontaktams, telefonas(-ai), faksas, el. paštas, interneto adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie informacijos (URL):**

*Domantas Kėleris, Jočionių g. 13, Vilnius, tel. +370 5 266 7309, faksas +370 5 266 7219, el. paštas* *dkeleris@dalkia.lt* *.*

*https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase\_frameset.asp?PID=82159*

**II. PIRKIMO OBJEKTAS:**

**II.1. Pirkimo pavadinimas:**

*Druskininkų miesto šilumos tinklų rekonstrukcija*

**II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:**

UAB ,,Litesko“ filialas ,,Druskininkų šiluma“ Druskininkų mieste eksploatuoja apie 59683 m termofikacinių šilumos tinklų. Vidutinis šilumos tinklų vamzdynų amžius yra apie 35 metai. Vamzdynų kersmenys yra nuo 20 iki 500 mm.

Termofikaciniams šilumos tinklams kasmet atliekami hidrauliniai bandymai. Šilumos tinklai, kurių atsparumas yra sumažėjęs, hidraulinių bandymų metu yra pažeidžiami.

Analizuojant praktinių stebėjimų rezultatus, vamzdžių trūkimai bandymų metu pasiskirsto netolygiai. Pagrindinės trūkimų priežastys yra kanalų hidroizoliacijos pažeidimai, ko pasekoje gruntinis vanduo drėkina vamzdžius, izoliacija praranda savo savybes ,atsiranda išorinė taškinė vamzdžių metalo korozija..

2014 m. planuojama rekonstruoti susirūpinimą keliančias šilumos tinklų atkarpas, kurios yra paklotos pakankamai giliai (virš 2,5 m), o gruntinis vanduo yra tame pačiame lygyje arba net aukščiau nei pakloti šilumos tinklai. Šios aplinkybės bei nekokybiškai atlikti šilumos tinklų montavimo darbai – bloga kanalų hidroizoliacija, sąlygoja išorinę vamzdynų koroziją. Dalis šilumos trasų bus paklota esamoje, dalis naujoje vietoje optimizuojant šilumos tinklo konfiguraciją ir diametrus.

Pagal techninės užduoties reikalavimus reikia:Suprojektuoti ir sumontuoti centralizuoto šilumos tiekimo bekanalio tipo tinklus, su gedimų patikros kontrolės sistema:Projektavimo metu įvertinti rekonstruojamų šilumos tinklų seno tipo (kanalinių) šilumos tinklų drenažo vamzdynų funkcionalumą, numatyti šulinėlius, uždaromąją, nuorinimo ir drenavimo armatūras Bekanalinio vamzdyno paklojimo minimalus atstumas nuo vamzdynų izoliacijos apvalkalo viršaus iki tos vietovės paviršiaus dangos apačios turi būti 0,6 m.

Suprojektuoti ir įrengti uždaromąją, nuorinimo ir drenavimo armatūrą:- Uždaromosios armatūros įrengimo vietos (valdymo šulinėliai);- Uždaromoji, vandens išleidimo ir nuorinimo armatūra turi būti įrengta pagal „ŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ IR ŠILUMOS PUNKTŲ ĮRENGIMO TAISYKLIŲ“ patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. 1-160 reikalavimus.

**II.2.1. Pirkimo objekto tipas (įrašyti tik vieną tipą – prekės, paslaugos ar darbai):**

*Darbai*

**III. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:**

**III.1. Pirkimo būdas:**

*Supaprastintos skelbiamos derybos*

**III.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas:**

Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 84 str., Pirkimas gali būti vykdomas pagal supaprastintų pirkimų tvarką. Vadovaujantis UAB „Vilniaus energija“ supaprastintų pirkimų taisyklių 74 punktu, Pirkimas supaprastintų skelbiamų derybų būdu gali būti atliekamas visais atvejais. Įvertinus pirkimo specifiką, vertę ir procedūrų trukmę, Pirkimas vykdomas supaprastintų skelbiamų derybų būdu.

**IV. Šio skelbimo išsiuntimo data:**

*2014-08-05*