\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_UAB „Vilniaus energija“\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Perkančiosios organizacijos pavadinimas\*

Telefonas (8 5) 266 7199, 1899, faksas (8 5) 266 7339, el. paštas info@dalkia.lt

Registro tvarkytojas: Valstybės įmonė Registrų centras, įmonės kodas 111760831,

PVM mokėtojo kodas LT117608314

Įstaigos duomenys\*

3 FORMA\*

INFORMACIJA APIE SUDARYTĄ SUTARTĮ

2014 m. spalio 13 d. Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\*

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS:

I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: **UAB „Vilniaus energija“, įm. kodas 111760831**

I.1.1. Adresas, pašto kodas: **Jočionių g. 13, LT-02300 Vilnius**

I.1.2. Kontaktiniai duomenys: asmuo(-enys) kontaktams, telefonas(-ai), faksas, el. paštas, interneto adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie informacijos (URL):

*Domantas Kėleris, Jočionių g. 13, Vilnius, tel. +370 5 266 7309, faksas +370 5 266 7219, el. paštas* *dkeleris@dalkia.lt* *.*

I.2. Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris\*\*:

*Pirkimo numeris* 154326

II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas:

*Druskininkų miesto šilumos tinklų rekonstrukcija*

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:

UAB ,,Litesko“ filialas ,,Druskininkų šiluma“ Druskininkų mieste eksploatuoja apie 59683 m termofikacinių šilumos tinklų. Vidutinis šilumos tinklų vamzdynų amžius yra apie 35 metai. Vamzdynų kersmenys yra nuo 20 iki 500 mm.

Termofikaciniams šilumos tinklams kasmet atliekami hidrauliniai bandymai. Šilumos tinklai, kurių atsparumas yra sumažėjęs, hidraulinių bandymų metu yra pažeidžiami.

Analizuojant praktinių stebėjimų rezultatus, vamzdžių trūkimai bandymų metu pasiskirsto netolygiai. Pagrindinės trūkimų priežastys yra kanalų hidroizoliacijos pažeidimai, ko pasekoje gruntinis vanduo drėkina vamzdžius, izoliacija praranda savo savybes ,atsiranda išorinė taškinė vamzdžių metalo korozija..

2014 m. planuojama rekonstruoti susirūpinimą keliančias šilumos tinklų atkarpas, kurios yra paklotos pakankamai giliai (virš 2,5 m), o gruntinis vanduo yra tame pačiame lygyje arba net aukščiau nei pakloti šilumos tinklai. Šios aplinkybės bei nekokybiškai atlikti šilumos tinklų montavimo darbai – bloga kanalų hidroizoliacija, sąlygoja išorinę vamzdynų koroziją. Dalis šilumos trasų bus paklota esamoje, dalis naujoje vietoje optimizuojant šilumos tinklo konfiguraciją ir diametrus.

Pagal techninės užduoties reikalavimus reikia:Suprojektuoti ir sumontuoti centralizuoto šilumos tiekimo bekanalio tipo tinklus, su gedimų patikros kontrolės sistema:Projektavimo metu įvertinti rekonstruojamų šilumos tinklų seno tipo (kanalinių) šilumos tinklų drenažo vamzdynų funkcionalumą, numatyti šulinėlius, uždaromąją, nuorinimo ir drenavimo armatūras Bekanalinio vamzdyno paklojimo minimalus atstumas nuo vamzdynų izoliacijos apvalkalo viršaus iki tos vietovės paviršiaus dangos apačios turi būti 0,6 m.

Suprojektuoti ir įrengti uždaromąją, nuorinimo ir drenavimo armatūrą:- Uždaromosios armatūros įrengimo vietos (valdymo šulinėliai);- Uždaromoji, vandens išleidimo ir nuorinimo armatūra turi būti įrengta pagal „ŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ IR ŠILUMOS PUNKTŲ ĮRENGIMO TAISYKLIŲ“ patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. 1-160 reikalavimus.

II.2.1. Pirkimo objekto tipas (įrašyti tik vieną tipą – prekės, paslaugos ar darbai):

*Darbai*

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR SUDARYTĄ SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, kiek sudaryta pirkimo sutarčių (preliminariųjų sutarčių)):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir pavadinimas (jei taikoma):

Druskininkų miesto šilumos tinklų rekonstrukcija.

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė:

|  |  |
| --- | --- |
| **AB "Montuotojas" montavimo firma Alytuje***, įmonės kodas – 121520069* |  |

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (litais arba kita valiuta) (su/be PVM):

2.150.000,00 Lt be PVM, 2.601.500,00 Lt su PVM.

III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas:

*Mažiausia kaina.*

III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus:

*UAB „Bioprojektas“ – projektavimo darbai.*

IV. Šio skelbimo išsiuntimo data: **2014-10-13**